Skip to main content

## Zustandsänderung des Systems

In diesem Bereich können Aufgaben zur Zustandsänderung des Systems berechnet werden.

Als aller erstes ist auszuwählen ob es eine

- normale Zustandsänderung (mit p1, V1, T1, p2, V2 und T2),
- isobare Zustandsänderung (p = const.),
- isochore Zustandsänderung (V = const.) oder
- isozherme Zustandsänderung (T = const.)

handelt.

Die Werte können von der Aufgabenstellung einfach übertragen werden.

ACHTUNG:

Beim Druck und beim Volumen muss eine Einheit angegeben werden.

Wie die Temperatur eingetragen wird erfahren sie hier.

Der gesuchte Wert muss freigelassen werden.

Bsp.: isochore Zustandsänderung

geg.: p1 = 130 bar

T1 = 13 °C = 286,15 K

T2 = 52 °C = 325,15 K

ges.: p2 in bar

Formeln

Zustandsgleichung des idealen Gases

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: HTML-Hilfe, DOC, PDF und Druckhandbücher von einer einzigen Quelle aus erstellen

####